附件二

安医大附属口腔医院

 防毒墙设备维保参数

我院的防毒墙设备质保已经到期，为更好的保障我院的防毒墙系统的稳定运行，现向合肥因思达电子科技有限公司单一来源采购，具体情况如下：

**一、维保设备：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **设备型号** | **设备性能** | **设备部****署位置** | **服务内容** |
| １ | 网神NSG3000-TE25 | 多核AMP+架构，网络层吞吐量4G，并发连接≥180万，每秒新建连接数6万，标准1U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有1个接口板卡扩展插槽，1个Console口，含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能 | 信息科 | 提供维保设备两年硬件质保；两年病毒库升级服务 |

**二、指标要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标要求** | **指标要求** |
| 1 | 原厂授权 | 投标时须提供原厂针对我单位本次项目的原厂授权书▲ |
| 2 | 基本服务标准及内容 | 提供维保设备两年的硬件质保，两年病毒库升级服务 |
| 3 | 服务时间 | 维保服务等级：7\*24小时 |
| 4 | 服务网点 | 中标人具体本地化技术服务支持部门 |
| 5 | 维护记录 | 包括服务记录，问题处理，遗留问题，服务总结，安全建议等 |

服务到期后，若双方无异议，则合同续签一年。